*Załącznik nr 1C*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Część nr 3: „Utworzenie strefy rekreacji w Dobrzycy – bieżnia sprinterska oraz bieżnia do skoku w dal”

CPV

 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Inwestycja pn. „Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie i Dobrzycy” otrzymała dofinansowanie na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Przedmiotem zamówienia pod nazwą: „Utworzenie strefy rekreacji w Dobrzycy – bieżnia sprinterska oraz bieżnia do skoku w dal” jest wykonanie dwutorowej poliuretanowej bieżni sprinterskiej oraz poliuretanowej bieżni do skoku w dal wraz z zeskocznią w miejscowości Dobrzyca, położonej w Gminie Będzino, powiecie koszalińskim, woj. zachodniopomorskim.

**Powierzchnia całkowita bieżni: 273,75 m2**

Powierzchnia bieżni (o dł. 60 m): 182,50 m2

Powierzchnia bieżni (rozbieg do skoku w dal): 66,50 m2

Powierzchnia zeskoczni do skoku w dal (piaszczysta): 24,75 m2

Celem inwestycji jest utworzenie w miejscowości Dobrzyca strefy aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dla osób w różnym wieku. Nowopowstała strefa stanowić będzie atrakcyjne miejsce przeznaczone do aktywności i wypoczynku dla całych rodzin, co przekładać się będzie na wzrost atrakcyjności zarówno miejscowości, jak i okolicznych obszarów, gdyż infrastruktura ta będzie ogólnodostępna.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w centralnej części Gminy Będzino, północnej części powiatu koszalińskiego, w województwie zachodniopomorskim na działce numer 173/1, obręb Dobrzyca.

**ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘCIEM:**

* **Bieżna do skoku w dal** o nawierzchni syntetycznej (poliuretan), jednotorowa o szerokości toru 1,25 m i długości 53,20 m. Bieżnia zakończona jest skrzynią do skoku w dal (wypełniona piaskiem) o wymiarach 9 x 2,75 m. Na bieżni, w odległości 2 m przed skrzynią, umieszczona jest belka startowa.

|  |  |
| --- | --- |
| Nawierzchnia syntetyczna – poliuretanowa |  |
| Powierzchnia całkowita | **66,50 m2** |  |
| Szerokość  | 1,25 m | = 1,25mx1 tor  |
| Długość | 53,20 m |  |
|  |  |  |
| Nawierzchnia piaskowa (zeskocznia) |
| Powierzchnia całkowita | **24,75 m2** |  |
| Szerokość | 2,75 m |  |
| Długość | 9,00 m |  |

* **Bieżnia sprinterska** o nawierzchni syntetycznej (poliuretan), dwutorowa o szerokości torów 1,25 m i długości 60 m. Bieżnia rozpoczyna się polem startowym o dł. 2,0 m, zakończona jest wyhamowaniem o długości 11,0 m.

|  |
| --- |
| Nawierzchnia syntetyczna – poliuretanowa |
| Powierzchnia całkowita: | **182,50 m2** |  |
| Szerokość:  | 2,50 m | = 1,25m x 2 tory |
| Długość: | 73,00 m | = 60,0m + 2,0m + 11,0m |

* **Wyposażenie uzupełniające**,
* **Ławki** o konstrukcji nośnej stalowej, ocynkowanej, siedzisko oraz oparcie drewniane, impregnowane, malowane drewnochronem – 14 szt.
* **Kosz na śmieci** o konstrukcja nośnej wykonanej z rury stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo, montowany na fundamencie, obudowa z desek drewnianych lakierowanych, wkład z blachy ocynkowanej.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w projekcie zagospodarowania terenu.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji oraz w jego okolicach celem weryfikacji informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

Wszelkie materiały oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Materiały te muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie materiały uzyskane w wyniku realizacji zadania należą do Zamawiającego.

**Uwaga:** w stosunku do treści specyfikacji technicznej oraz opisu technicznego dot. zakresu robót wprowadzono zmianę w zakresie warstw nawierzchni bieżni. Poszczególne warstwy wykonać należy zgodnie z rysunkiem nr 2.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. w szczególności:

- wykonanie robót ziemnych

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni

- montaż urządzeń małej architektury

Zatrudnienie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia.